(module LM76-M33 (layer F.Cu) (tedit 5C8577E7)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.3 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LM76-M33 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.5 6.25) (end -5.3 5.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.3 5.45) (end -5.3 -6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.3 -6.25) (end 5.3 -6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.3 -6.25) (end 5.3 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.3 6.25) (end -4.5 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.45 -6.4) (end 5.45 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.45 -6.4) (end 5.45 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.45 6.4) (end -5.45 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.45 6.4) (end -5.45 -6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 18 smd rect (at -4.4 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.4 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.3 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.3 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.2 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.2 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.1 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.1 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.1 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.2 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.2 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.3 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.3 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 4.4 -4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.4 4.85) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
