(module Ketek_PM3325-WB (layer F.Cu) (tedit 5C9AB041)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Ketek_PM3325-WB (at 0 4.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 0) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 0 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 0) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6575 -1.6575) (end 1.6575 -1.6575) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6575 -1.6575) (end 1.6575 1.6575) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6575 1.6575) (end -1.6575 1.6575) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6575 1.6575) (end -1.6575 -1.6575) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 -0.3) (end 0.4 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.4 -0.5) (end 0.6 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.6 -0.3) (end 0.2 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 10 smd circle (at -0.975 -0.325) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 9 smd circle (at -0.975 -0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 2 smd circle (at -0.325 -0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 1 smd circle (at 0.325 -0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 5 smd circle (at 0.975 -0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 6 smd circle (at 0.975 -0.325) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 7 smd circle (at 0.975 0.325) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 8 smd circle (at 0.975 0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 4 smd circle (at 0.325 0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 3 smd circle (at -0.325 0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 11 smd circle (at -0.975 0.975) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
  (pad 12 smd circle (at -0.975 0.325) (size 0.33 0.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin -0.05) (solder_paste_margin -0.08))
)
