(module QFN-12-1EP_4x4mm_P0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5CA49933)
  (fp_text reference REF** (at -0.8 -9.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QFN-12-1EP_4x4mm_P0.8mm (at -0.8 -7.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1.84 -0.8) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.84 0) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.84 0.8) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.84 0) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.84 0.8) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.84 -0.8) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.8 -1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 -1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.8 -1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.8 1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.8 1.84 90) (size 0.95 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0 0) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
